**Aufheizprotokoll für Zementestriche**

**Bauvorhaben:**

**Estricheinbau:**

**Aufheizbeginn: Frühestens 21 Tage nach Estricheinbau**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belegreifheiztag** | **Soll-Vorlauftemperatur** | **Abgelesene Vorlauftemperatur** | | **Datum, Uhrzeit** | **Prüfer** |
| 1. Tag | 20 ° C |  | |  |  |
| 1. Tag | 20 ° C |  | |  |  |
| 1. Tag | 20 ° C |  | |  |  |
| 1. Tag | 25 ° C |  | |  |  |
| 1. Tag | 30 ° C |  | |  |  |
| 1. Tag | 35 ° C |  | |  |  |
| 1. Tag | 40 ° C |  | |  |  |
| 1. Tag | 45 ° C |  | |  |  |
| 1. Tag | 45 ° C |  | |  |  |
| 1. Tag | 45 ° C |  | |  |  |
| 1. Tag | 45 ° C |  | |  |  |
| 1. Tag | 45 ° C |  | |  |  |
| 1. Tag | Folientest durchgeführt, Wird Feuchte festgestellt, dann weiterheizen, wird keine Feuchte festgestellt, dann CM-Messung | | | | |
| \_\_ Tag | 45 ° C |  | |  |  |
| \_\_ Tag | 45 ° C (Sollte die Heizung auf 50 ° C hochheizen, ist dies in Ordnung.) | | | | |
| \_\_ Tag | Erneuter Folientest durchgeführt, Wird Feuchte festgestellt, dann weiterheizen, wird keine Feuchte festgestellt, dann CM-Messung | | | | |
| **Nach der Belegreife** | **Soll-Vorlauftemperatur** | **Abgelesene Vorlauftemperatur** | **Datum, Uhrzeit** | | **Prüfer** |
| \_\_ Tag | 45 ° C |  |  | |  |
| \_\_ Tag | 35 ° C |  |  | |  |
| \_\_ Tag | 25 ° C |  |  | |  |
| \_\_ Tag | abgeschaltet |  |  | |  |
| \_\_ Tag | Belegreife geprüft | CM-Messung | Ergebnis \_\_\_\_\_% | |  |
| **Bestätigung durch Datum/Unterschrift:** | | | | | |
|  | **Bauherr/Auftraggeber beauftragt** | **Bauleiter/Architekt überwacht** | **Heizungsbauer ausgeführt** | | **Oberbodenleger ausgeführt** |
| Belegreifheizen |  |  |  | |  |
| Folientest |  |  |  | |  |
| Feuchtemessung |  |  |  | |  |

Bodenbelagsverlegung begonnen (Datum) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Bodenbelagsverlegung fertig gestellt (Datum) \_\_\_\_\_\_\_\_\_